**招 标 文 件**

**项目名称：便携式水质检测设备采购**

**招标单位：厦门城建生态环境有限公司**

**二〇二〇年五月**

**第一章 投标须知**

**投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称及招标类别 | 便携式多参数水质测定仪、便携式多参数水质试剂盒、超声波多普勒流速流量仪（便携式）、2.5L有机玻璃采水器、塞氏盘、便携式PH、ORP、DO计。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标控制价 | 采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **品牌功能** | **精度范围** |
| 1 | 便携式多参数水质测定仪 | 套 | 1 |  | 1.品牌：进口一线（PhotoResearch、HACH、Thermo Fisher、YSI、Mettler-Toledo、Palintest、Merk） | COD量程：5-10000mg/L(分段）误差≤±8% |
| 2.功能：测COD、总磷、氨氮 | 总磷量程：0.1-10mg/L(分段)误差≤±5% |
| 3.配套：参数三合一 | 氨氮量程：0.4-50mg/L， |
| 2 | 便携式多参数水质试剂盒 | 次 | 100 |  | 配套检测设备品牌 | 配套多参数水质测定仪 |
| 3 | 超声波多普勒流速流量仪（便携式） | 台 | 1 |  | 品牌：国内一线 | 流量范围：1升/秒-99999立方米/小时， |
| 流量精度：1.0±1cm/s |
| 水位范围：0-10m， |
| 水位精度：0.2%±0.2cm |
| 4 | 2.5L有机玻璃采水器 | 台 | 2 |  | 品牌：国内一线 | 采水样 |
| 绳子10米 |
| 5 | 塞氏盘 | 套 | 1 |  | 品牌：国内一线 | 测透明度，适用淡水 |
| 绳子5米 |
| 6 | 便携式PH、ORP、DO计 | 台 | 1 |  | 1.品牌：进口一线（PhotoResearch、HACH、Thermo Fisher、YSI、Mettler-Toledo、Palintest、Merk） | PH量程：0-14PH，准确度：±0.2 |
| 2.功能：测PH、ORP、DO值 | ORP量程：±1500mv，准确度：±20mV |
| 3.配套：至少3米长电缆 | 溶解氧量程：0-20mg/L，准确度：2%量程 |
| **总价（元）** |  |

1、本次招标为整体招标，上述水质检测设备为进口或者国内一线品牌。2、本次招标最高控制价为10.99万元，报价最低者作为供应商。3、若投标报价总额出现一致的情况，则进行二次报价，确定中标方。4、投标报价不得高于最高控制价，否则本次投标将被视为无效。 |
| 5 | 投标有效期 |  30 日历天（从投标截止之日起计算） |
| 6 | 投标资格证明文件 | 1、投标单位必须提供完整的**营业执照、税务登记证、开户许可证的复印件并加盖公章**；2、投标单位代表是企业法定代表人应提供**身份证**有效复印件（正反面均需复印）并加盖投标单位公章，若不是企业法定代表人的应同时提供**企业法定代表人的授权书**并加盖投标单位公章；3、提供参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，投标单位须提供书面承诺。4、本项目不接受联合体及非企业的个人投标。**备注：1、投标单位不满足上述规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝，以上资格证明文件须每页加盖投标单位公章，原件备查。****2、投标单位所提供的所有材料必须真实有效，招标单位保留投标后的复查资格。** |
| 7 | 投标文件份数 | **正、副本各一份。**投标单位一旦递交投标文件，即视为同意投标须知的所有内容，所有投标文件须**打印成册**，由法定代表人或其授权人签署认可并加盖投标单位公章。 |
| 8 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 地点：厦门城建生态环境有限公司（海沧区南海三路1188号21楼2118开标室）；时间： 2020年6月4日10时 00分之前递交；投标单位的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。 |
| 9 | 投标符合性条款 | 1、投标单位存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为，并作无效投标处理：（1）不同的投标单位的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标单位的企业资料参与资格审查、领取招标资料；（3）投标单位之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（4）投标单位之间约定中标单位；（5）投标单位之间约定部分投标单位放弃投标；（6）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；（7）投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动；（8）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；（9）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；（10）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（11）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（12）不同投标单位的投标文件相互混装；（13）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。2、投标文件至少必须包括下列部分，否则其投标将按照无效标处理：**(1) 投标文件；(2) 投标报价表；（3）响应招标文件实质性条款要求的相关资料。** |
| 10 | 投标失败界定 | 本项目在招标过程中出现下列任一情形，本项目将以废标处理：1、报价出现高于最高控制价的；2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。 |
| 11 | 重要提示 | 1、提供的资格性证明材料若属于需年检的，应提供经**年检合格**的副本复印件，而不能提供不能判别是否经年检的正本复印件。2、交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。**在规定的投标截止时间之后送达的投标文件将被拒收，敬请谅解！**3、投标报价表除了装订在投标文件的正本外，建议多提供一份完全一致的投标报价表(加盖公章)，单独密封，使用于投标会议中的唱标流程。4、投标单位应将投标文件按顺序**装订成册（不得活页装订）、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单**，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该文件可能被视为无效投标或承担不利的投标结果。5、投标单位应对所提供的投标文件资料逐页加盖投标单位公章或者逐页签字并按手印。6、对竟标文件相关内容存在疑问或不了解的，可拨打电话：6890218进行咨询。 |

**投标须知**

**一、标书领取**

此次招标公告和表书均在厦门海沧城建集团官方网站：

http://www.hcpu.com.cn/Pages/Home/Index.aspx发布。

**二、投标文件的修改**

1、在投标截止日前任何时间，招标单位保留可能由于各种原因（无论是招标单位提出的或有投标单位要求招标单位澄清招标文件内容而引起的）而修改本招标书之内容的权利。

2、招标文件的修改将会以书面的形式通知所有已从招标单位取得招标文件的投标单位，同时为了使投标单位有充分的时间在投标文件中反映所有招标文件修改的内容，招标单位根据需要，可以自行决定延长递交投标文件的截止日期。

**三、投标文件递交**

1、投标单位须准备投标文件**正、副本各一份**，并在封面上明显位置标明“正本”、副本字样，所有投标文件须打印装订成册，由法定代表人或其授权人签署认可并加盖公章。

2、投标文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由投标文件签发人在更正处增加签名确认。

3、投标单位提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现按不符合投标条件处理，并保留追究其法律责任的权力。

**四、投标文件递交截止日期**

1、投标文件递交截止日期为2020年6月4日10时00分，任何截止时间后送达的投标文件都将被拒收并不能参加投标。

2、如招标单位对招标文件进行修改，招标文件的截止日期亦作相应调整，则按调整后的截止日期执行。

**五、投标**

1、开标定于2020年6月4 日10时00分，届时招标单位将审查投标文件是否密封完整，是否有法定代表人或其授权人签署认可并加盖公章，并以此进行初审，所有不符合要求的投标文件将作为废标处理。

2、初审合格后，招标单位对投标单位进行评标，按评标规则确定中标单位。

**六、签订合同**

※1、投标结束后，投标结果经确认，招标单位将电话通知中标单位领取《中标通知书》，并于当日起开始计算标期，中标单位未能于当日领取《中标通知书》的，可延后领取，但标期生效时间不变。中标单位需在《中标通知书》发放之日起30天内与招标单位签订合同，超出此期限，则视为自动放弃中标资格，合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

2、招标单位、中标单位应当在《中标通知书》发出之日起10日内，根据招标文件确定的事项和中标单位投标文件，参照本招标文件文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标单位投标文件作实质性修改，若在签订合同时向招标单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标单位有权取消其中标资格。

3、招标文件，招标文件的更正、补充文件，中标单位的投标文件，补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

4、中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标单位可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选单位签订合同，以此类推。

**七、※条款**

招标文件中※条款为投标单位必须响应的条款（包含合同※条款）。

1. **招标一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **品牌功能** | **精度范围** |
| 1 | 便携式多参数水质测定仪 | 套 | 1 |  | 1.品牌：进口一线（PhotoResearch、HACH、Thermo Fisher、YSI、Mettler-Toledo、Palintest、Merk） | COD量程：5-10000mg/L(分段）误差≤±8% |
| 2.功能：测COD、总磷、氨氮 | 总磷量程：0.1-10mg/L(分段)误差≤±5% |
| 3.配套：参数三合一 | 氨氮量程：0.4-50mg/L， |
| 2 | 便携式多参数水质试剂盒 | 次 | 100 |  | 配套检测设备品牌 | 配套多参数水质测定仪 |
| 3 | 超声波多普勒流速流量仪（便携式） | 台 | 1 |  | 品牌：国内一线 | 流量范围：1升/秒-99999立方米/小时， |
| 流量精度：1.0±1cm/s |
| 水位范围：0-10m， |
| 水位精度：0.2%±0.2cm |
| 4 | 2.5L有机玻璃采水器 | 台 | 2 |  | 品牌：国内一线 | 采水样 |
| 绳子10米 |
| 5 | 塞氏盘 | 套 | 1 |  | 品牌：国内一线 | 测透明度，适用淡水 |
| 绳子5米 |
| 6 | 便携式PH、ORP、DO计 | 台 | 1 |  | 1.品牌：进口一线（PhotoResearch、HACH、Thermo Fisher、YSI、Mettler-Toledo、Palintest、Merk） | PH量程：0-14PH，准确度：±0.2 |
| 2.功能：测PH、ORP、DO值 | ORP量程：±1500mv，准确度：±20mV |
| 3.配套：至少3米长电缆 | 溶解氧量程：0-20mg/L，准确度：2%量程 |
| **控制价（元）** |  |

1、本次招标为整体招标，上述设备为国内一线或者进口一线产品。

2、本次招标最高控制价为10.99万元，报价最低者作为供应商。

3、若投标报价总额出现一致的情况，则进行二次报价，确定中标方。

4、投标报价不得高于最高控制价，否则本次招标将被视为无效。

**第三章 投标方式**

**本项目公开招标，投标单位须通过评审，合格后方可参与投标：**

**（一）报价最低者作为中标单位；**

**（二）各投标单位的投标报价不得高于招标控制价，否则本次投标将被视为无效投标。**

**第四章 合同主要条款**

一、供货时间

供货期为合同签订后7个工作日，一次性供货并安装调试，投标单位可承诺更短的供货期。

二、付款方式

货物交清经甲方验收合格凭全额税务增值税专用发票（税点：13%）后支付乙方合同总额的95%，余款5%质量保证金在质保期满后凭收款收据予以无息支付。

三、甲方负责事宜

1、负责竣工验收，若乙方没有按照质量要求供货、安装，甲方有权责令其整改。

2、乙方须严格按照合同规定及要求供货，验收时有偷工减料行为或材料规格不符的，甲方有权单方面解除合同，所造成的损失和后果由乙方承担。

四、乙方负责事宜

1、乙方必须在确定中标供应商之日起7个工作日内到货，并在到货之日起1个工作日内完成设备安装、调试等全部工作。乙方未能满足以上工期要求的，则每延迟一天，乙方必须支付采购人合同金额的1%作为违约金,此项违约金总额不超过本合同本金的20%。

2、本项目要求提供自验收合格之日起整体免费保修 壹 年。质保期自验收合格之日起计算，质保期内乙方应免费提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。若产品发生故障，要求乙方在4小时内到场维修响应，8小时内修复，在2日内仍无法修复的，保修期内需免费提供代用设备或免费更换性能指标不低于原设备新产品。

3、质保期满后，乙方应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

五、其他事项及违约责任

1、乙方未按合同规定的交货时间向甲方交货时，则乙方应从逾期之日起，逾期交货需缴纳合同金额的1%作为违约金。此项违约金总额不超过本合同本金的20%，若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货。

2、甲方必须按合同约定按期付款，否则每延期一天，甲方应向乙方支付金额的1%作为滞纳金；此项滞纳金总额不超过本合同本金的20%

六、争议处理

本协议如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向海沧区人民法院提起诉讼。

七、本协议经双方签章后即日生效，本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：厦门城建生态环境有限公司 | 乙方： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系方式：0592- 6050297 | 联系方式：  |
| 联系地址：厦门海沧区南海三路城建大厦22楼 | 联系地址： |

**第五章 投标文件要求**

需报送的资料均为**正本1份、副本1份**：

**所有投标文件必须逐页加盖投标单位公章**

投标单位应仔细阅读招标文件，了解投标的全部内容。投标单位的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的各招标内容的价格体现。并响应本项目招标价，在投标文件中审明。

投标文件（标函）密封袋封面、投标函应加盖投标单位公章

**附表1、**

**投标函**

致：厦门城建生态环境有限公司

 根据贵方 项目的招标文件，本签字代表（全名、职务）正式代表投标单位（投标单位名称、地址）参与此次项目招标投标。

 据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、投标单位保证遵守招标文件的全部规定，投标单位所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、投标单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标单位同意按照招标单位要求提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最高的报价或收到的任何投标。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标单位（全称并加盖公章）：

 投标单位代表签字：

 电话： 传真：

 地址： 邮编：

 日 期： 年 月 日

**附表2、**

**投 标 文 件**

**项 目 名 称：**

**投标单位名称：**

**日 期：**

**目 录**

1. 投标报价表

2. 投标单位的资格声明

2.1 营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证及其他资质证书承诺函

2.2 法定代表人授权书

2.3 参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函

2.4 拒绝联合体投标承诺函

3. ※条款响应承诺函

4. 投标单位提交的其他资料（根据资格文件中要求提供）

**说明：上述目录格式仅供参考，投标单位应按投标文件的实际情况编制目录**

**1.投标报价表**

项目名称：便携式水质检测设备采购 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **品牌功能** | **精度范围** |
| 1 | 便携式多参数水质测定仪 | 套 | 1 |  | 1.品牌：进口一线（PhotoResearch、HACH、Thermo Fisher、YSI、Mettler-Toledo、Palintest、Merk） | COD量程：5-10000mg/L(分段）误差≤±8% |
| 2.功能：测COD、总磷、氨氮 | 总磷量程：0.1-10mg/L(分段)误差≤±5% |
| 3.配套：参数三合一 | 氨氮量程：0.4-50mg/L， |
| 2 | 便携式多参数水质试剂盒 | 次 | 100 |  | 配套检测设备品牌 | 配套多参数水质测定仪 |
| 3 | 超声波多普勒流速流量仪（便携式） | 台 | 1 |  | 品牌：国内一线 | 流量范围：1升/秒-99999立方米/小时， |
| 流量精度：1.0±1cm/s |
| 水位范围：0-10m， |
| 水位精度：0.2%±0.2cm |
| 4 | 2.5L有机玻璃采水器 | 台 | 2 |  | 品牌：国内一线 | 采水样 |
| 绳子10米 |
| 5 | 塞氏盘 | 套 | 1 |  | 品牌：国内一线 | 测透明度，适用淡水 |
| 绳子5米 |
| 6 | 便携式PH、ORP、DO计 | 台 | 1 |  | 1.品牌：进口一线（PhotoResearch、HACH、Thermo Fisher、YSI、Mettler-Toledo、Palintest、Merk） | PH量程：0-14PH，准确度：±0.2 |
| 2.功能：测PH、ORP、DO值 | ORP量程：±1500mv，准确度：±20mV |
| 3.配套：至少3米长电缆 | 溶解氧量程：0-20mg/L，准确度：2%量程 |
| **控制价（元）** |  |

1、本次招标为整体招标，上述设备为国内一线或者进口一线产品。

2、本次招标最高控制价为10.99万元，报价最低者作为供应商。

3、若投标报价总额出现一致的情况，则进行二次报价，确定中标方。

4、投标报价不得高于最高控制价，否则本次招标将被视为无效。

**备注：**

※1、因该项目的特殊要求，中标供应商必须在确定中标供应商之日起7个工作日内到货，并在到货之日起1个工作日内完成设备安装、调试等全部工作。

※2、为保证项目实施和售后服务，要求投标公司为厦门地区供应商或在厦门设有分公司或办事处的供应商，非本地区投标人须提供在厦门地区设有分公司或办事处的相关证明材料。若未在报价中提供相关证明，则视为无效报价。

※3、若产品发生故障，要求供应商在4小时内到场维修响应，8小时内修复，在2日内仍无法修复的，保修期内需免费提供代用设备或免费更换性能指标不低于原设备新产品。

※4、供应商所提供设备必须是原厂正品，产品的技术文件齐全，由厂家直接提供或由厂家授权的公司提供，并出具相关证明。供应商应如实、客观描述所竞价产品的型号、生产厂家、技术性能及参数以及详细的部件配置，采购人一经发现投标人存在有与事实不符的虚假性能描述等情形的，将取消其中标资格；存有虚假行为的中标商将承担所有的经济损失及相应责任。采购人有权拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本标书要求的任何设备。在此情况下，投标人应按采购人要求尽快改善设备质量以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由投标人负责。

※5、供应商必须为合同内所供应和安装的所有设备提供为期12个月的质保期，时间从最终验收合格之日起计算。质保期内由于设备质量因素造成的损坏，均由投标人负责免费维修和更换备件。

**※若投标单位报价与其他投标单位报价相同，可选择继续报价（ ）或者放弃投标（ ）。**

**（请在括号内进行选择，若都不勾选视为自动放弃）**

投标单位（全称并加盖公章）：

投标单位法人代表签字：

日 期：

**2.投标单位的资格声明**

厦门城建生态环境有限公司：

关于贵方 年 月 日第 （招标编号）招标，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“资格要求”中规定的材料，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

2.1 营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证及其他资质证书承诺函

2.2 法定代表人授权书

2.3参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.4拒绝联合体投标承诺函

2.5提供售后服务响应方案（包括服务人员配备情况、服务承诺的服务周到情况、本地化维修网点及备品备件清单等）。

2.6具有同类型业务服务的能力,本单位为在厦门本地注册有公司、分公司或售后服务中心。（均提供相关合同复印件等证明材料并加盖投标单位公章）。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、有效的，如有不实或虚假之处，我方将失去合格投标单位资格。

2．我方的资格声明正本一份，副本份，随投标文件一同递交。

特此声明！

投标单位（全称并加盖公章）：

投标单位代表签字：

日 期： 年 月 日

**2.1营业执照、组织机构代码证、税务登记证、**

**开户许可证及其他资质证书承诺函**

致：厦门城建生态环境有限公司

我方附上营业执照、组织机构代码证、税务登记证和开户许可证，我方在此郑重承诺：该证明真实有效。（提供附件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证）

我方附上（其他资质证书请自行填写）我方在此郑重承诺：（其他资质证书请自行填写）.......该证明真实有效。（提供附件：其他资质证书请自行填写）

本承诺如有不实或虚假之处，我方将失去合格投标单位资格。

特此声明！

投标单位（全称并加盖公章）：

投标单位代表签字：

日 期： 年 月 日

**2.2 法定代表人授权书**

厦门城建生态环境有限公司：

（投标单位全称）法定代表人 授权 （投标单位代表姓名）为投标单位代表，代表本公司参加贵司组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、谈判、签约等。投标单位代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标单位代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标单位代表： 性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

附：**1、授权人身份证件**

**2、被授权人身份证件**

授权方

投标单位（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

投标单位代表签字：

日 期：

**2.3 参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录**

**承诺函**

致：厦门城建生态环境有限公司

我方在此郑重承诺：（投标单位）参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，该证明真实有效。

本承诺如有不实或虚假之处，我方将失去合格投标单位资格。

特此声明！

投标单位（全称并加盖公章）：

投标单位代表签字：

日 期： 年 月 日

**2.4 拒绝联合体投标承诺函**

致：厦门城建生态环境有限公司

我方在此郑重承诺：我司（投标单位名称）在此项目投标上没有联合体、关联体投标的情形。

本声明如有不实或虚假之处，我方将失去合格投标单位资格。

特此声明！

投标单位（全称并加盖公章）：

投标单位代表签字：

日 期： 年 月 日

**3. ※条款响应承诺函**

致：厦门城建生态环境有限公司

我方在此郑重承诺：我司（投标单位名称）在此项目投标上响应招标文件里所有的※条款（包含合同所有的※条款）。

本声明如有不实或虚假之处，我方将失去合格投标单位资格。

特此声明。

投标单位（全称并加盖公章）：

投标单位代表签字：

日 期： 年 月 日

**4.投标单位提交的其他资料**

**（投标单位自行添加）**